Приложение к

постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации д. Зубцово, Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 34,0 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,14 |
| 3 | БПК полн | 6,30 |
| 4 | Аммоний (ион) | 0.86 |
| 5 | Сульфаты | 199,32 |
| 6 | Хлориды | 552,38 |
| 7 | Фосфаты ( по P ) | 0,32 |
| 8 | АПАВ | 0,28 |
| 9 | Железо общее | 0,16 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации д. Мишутино, Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,32 |
| 3 | БПК полн | 101,69 |
| 4 | Аммоний (ион) | 50,0 |
| 5 | Сульфаты | 140,81 |
| 6 | Хлориды | 375,47 |
| 7 | Фосфаты ( по P ) | 0,48 |
| 14 | АПАВ | 1,28 |
| 15 | Железо общее | 0,72 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение на очистных сооружениях канализации пос. Богородское, Сергиево-Посадского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Н , мг/куб.дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,27 |
| 3 | БПК полн | 96,86 |
| 4 | Аммоний (ион) | 41,32 |
| 5 | Сульфаты | 111,38 |
| 6 | Хлориды | 421,35 |
| 7 | Фосфаты (по Р) | 0,25 |
| 8 | АПАВ | 0,93 |
| 9 | Железо общее | 1,10 |
| 10 | Хром шестивалентный | 0,22 |
| 11 | Хром трехвалентный | 0,58 |
| 12 | Цинк | 0,035 |
| 13 | Медь | 0,0031 |

И.о. заместителя главы

городского округа А.В. Гончарова